様式第12号(第7条，第12条関係)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地質分析結果証明書  年　　月　　日  　　　　　　　　　　様  分析機関名  代表者　　　　　　　　　　　　印  所在地  電話番号  環境計量士　　　　　　　　　　印  　　　年　　月　　日に依頼のあった検体について，土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し，計量した結果を次のとおり証明します。  (検体番号　　　　　　　　　　) | | | | | | | | | |
| 項目 | | | 単位 | 測定値 | 基準値 | 測定方法 | | | |
| カドミウム | | | mg／l |  | 0.01 | 日本工業規格K0102　55 | | | |
| 全シアン  りん | | | mg／l |  | 不検出 | 日本工業規格K0102　38(38.1.1の方法を除く) | | | |
| 有機燐 | | | mg／l |  | 不検出 | 昭和49環告第64号付表1，日本工業規格K0102　31.1のガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては，昭和49環告第64号付表2) | | | |
| 鉛  ひ | | | mg／l |  | 0.01 | 日本工業規格K0102　54 | | | |
| 六価クロム | | | mg／l |  | 0.05 | 日本工業規格K0102　65.2 | | | |
| 砒素 | | | mg／l |  | 0.01 | 日本工業規格K0102　61 | | | |
| 総水銀 | | | mg／l |  | 0.0005 | 昭和46環告第59号付表1 | | | |
| アルキル水銀 | | | mg／l |  | 不検出 | 昭和46環告第59号付表2，昭和49環告第64号付表3 | | | |
| PCB | | | mg／l |  | 不検出 | 昭和46環告第59号付表3 | | | |
| ジクロロメタン | | | mg／l |  | 0.02 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.2 | | | |
| 四塩化炭素 | | | mg／l |  | 0.002 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.4.1，5.5 | | | |
| 1,2―ジクロロエタン | | | mg／l |  | 0.004 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.3.2 | | | |
| 1,1―ジクロロエチレン | | | mg／l |  | 0.02 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.2 | | | |
| シス―1,2―ジクロロエチレン | | | mg／l |  | 0.04 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.2 | | | |
| 1,1,1―トリクロロエタン | | | mg／l |  | 1 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.4.1，5.5 | | | |
| 1,1,2―トリクロロエタン | | | mg／l |  | 0.006 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.4.1，5.5 | | | |
| トリクロロエチレン | | | mg／l |  | 0.03 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.4.1，5.5 | | | |
| テトラクロロエチレン | | | mg／l |  | 0.01 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.4.1，5.5 | | | |
| 1,3―ジクロロプロペン | | | mg／l |  | 0.002 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.1 | | | |
| チウラム | | | mg／l |  | 0.006 | 昭和46環告第59号付表4 | | | |
| シマジン | | | mg／l |  | 0.003 | 昭和46環告第59号付表5第1，第2 | | | |
| チオベンカルブ | | | mg／l |  | 0.02 | 昭和46環告第59号付表5第1，第2 | | | |
| ベンゼン | | | mg／l |  | 0.01 | 日本工業規格K0125　5.1，5.2，5.3.2 | | | |
| セレン | | | mg／l |  | 0.01 | 日本工業規格K0102　67.2，67.3，67.4 | | | |
| ふっ素 | | | mg／l |  | 0.8 | 日本工業規格K0102　34.1，日本工業規格K0102　34.1c(注　(6)第3文を除く)，昭和46環告第59号付表6 | | | |
| ほう素 | | | mg／l |  | 1 | 日本工業規格K0101　47.1　47.3　47.4 | | | |
| 水素イオン濃度 | | | pH |  | 4～9 | 日本工業規格K0102の12.1に定める方法 | | | |
| 農用地  ひ  ひ  (田に限る。) | | 砒素 | mg／kg |  | 15 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条 | | | 含有試験 |
| 銅 | mg／kg |  | 125 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条 | | |
| 検体の性状 | | 形状 |  | | 色 |  | におい |  | |
| 備考 |  | | | | | | | | |

　備考　1　「昭和46環告第59号」とは，水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)をいう。

　　　　2　「昭和49環告第64号」とは，環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)をいう。